Technische Parameter:

								Lamelle			
												
	Oberes Profil	Unteres Profil	Ausführung	Breite		Stärke	Leiterkordel / Aufzugband / Kette	
Bezeichnung:	Jackodesign Vollabschattung, Silon	Klassik	25mm		0,18mm	21,5mm / 5mm / 3,2x4,5mm	
	Jackodesign, Silon	Vollabschattung	25mm		0,18mm	18mm  / 5mm / 3,2x4,5mm	
	Jackodesign, 16mm	Klassik	16mm		0,21mm	12mm  / 5mm / 3,2x4,5mm	
Farbe:		Musterbuch der Leisten	Musterbuch				Musterbuch der Leitbänder,	
							der Lamellen				Aufzugsbänder und der Bedienketten	
Abmessung:	43x27,3x0,4	19,20x8,60x0,4						
Skizze:												

												

	Produktionslimits:	Limits für Anerkennung der Reklamationen:	
	Minimale Breite:170mm	Breite:  300mm – 2500mm	
	Maximale Höhe: 3000mm	Höhe:  2500mm	
	Maximale Breite:2500mm	Maximale Fläche:2,60 m2	
								
PREISKATEGORIEN DER LAMELLEN:					
*		Aufschlagsgruppe 1 (Musterbuch der 25mm Lamellen)				
**		Aufschlagsgruppe 2 (Musterbuch der 25mm Lamellen)				
***	Aufschlagsgruppe 3 (Musterbuch der 25mm Lamellen)				
		Lamelle 16mm							
				
PREISKATEGORIEN RAHMEN:				
Farbiger Rahmen	402, 456, 8003, 8004					
Holzdekor	8001, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600			
Rahmenbeklebung mit Folie	6783, 6784, 6785, 6792, 6793, 6795			
ALU Rahmen							

Agende:

1.	Endkappe JD - rechts  (147)

2.	Endkappe JD - links  (147)

3.	Kettenauslauf JD - rechts (Einlage)  (149)

4.	Kettenauslauf JD - links (Einlage)  (149)
5.	Gegenlager 	(399)	
6.	Rädchen für die Kette	(401)	
7.	ISSO Halter

8.	Rolle zum Bandaufzug „Teil A“

9.	Rolle zum Bandaufzug „Teil B“

10. Distanzunterlage   (113)		
11. Endstück der Unterleiste	(117)	
12. Klemmbügel der Leiterkordel		
13. Endstück des Textilbandes	(119)	

14.	Kettenstopper

15.	Unterleiste-Stöpsel (121)

16.	Kettenhalter	(127)	
17.	Kettenverbinder   (129)	
18.	Fixierungsstift	(131)	

19.	 Klipp  (491)

20.	Kette   133)

21.    Textilband (texband)   (135)

22./ 23.  Leiterkordel 18mm / 21,5mm   (489)

24.	Oberes Profil der JD Jalousie

25.	Unteres Profil der JD Jalousie

26.	Draht - dreikantig

27.	Silon   (139)
28.  Fixier-Holzschrauben   (141)